CHZ-5010 / 5020 / 5030 Klima Gaz Dolum Cihazı


**CIHAZIN ÖZELLIKLERI**

• SOĞUTUCU AKIŞKANININ GERİ KAZANIMI
• YABANCI MADDE VE KİRLİ YAĞI AYRIŞTIRMA
• GERİ KAZANILAN GAZI SAFLAŞTIRMA
• GERİ KAZANILAN GAZI DEPOLAMA
• SİSTEM VAKUMLAMA
• SİSTEM KAÇAK TESTİ
• SİSTEME YENİ YAĞ VERME
• SİZTEME GAZ VERME



STANDART DONANIMLAR



• 100 mm LP VE HP MANOMETRELERİ
• BİRİNCİ SINIF SELENOİD VALFLER
• DOKUNMATİK EKRAN
• KOLAY KULLANIMLI OTOMATİK PROGRAM
• KOLAY KULLANIMLI MANUEL PROGRAM
• ARAÇ VERİ BANKASI
• 5 gr TERAZİ HASSASİYETİ

• GAZ TANKI ISITICISI
• OTOMATİK YENİ YAG VERME
• OTOMATİK KAÇAK KONTROLÜ(VAKUM)
• OTOMATİK HAVA TAHLİYE SİSTEMİ
• TANK BASINCI İZLEME
• 2 YIL GARANTİ

TEKNİK ÖZELLİKLER



